Author: User
Last saved by: Надежда
Company: Home

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 
СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2014  года №   58 -п
             с. Спасское

Об утверждении схемы теплоснабжения
Спасского  сельсовета

В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", заключением по результатам публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Спасского сельсовета от 4 сентября  2014 года
          1.Утвердить прилагаемую  схему теплоснабжения Спасского сельсовета.
          2.Обнародовать на территории муниципального образовании Спасский  сельсовет и разместить на официальном сайте сельсовета в сети « Интернет».

Глава сельсовета                                                                             В.А.Спицин

Разослано:    Прокуратуре, администрации МО Саракташский район, в дело.

Утверждена        
постановлением администрации
Спасского сельсовета 
 от 15.09.2014  года № 58 -п

              
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СПАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Спасского сельсовета Саракташского района является:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;
- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

2. Состав схемы теплоснабжения сельсовета на период до 2027г.
Разработанная схема теплоснабжения  сельсовета включает  в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения
2. Общую характеристику сельсовета.
3. Графическую часть:
3.1.1.План сельсовета М 1:10000 с нанесением источников тепловой энергии с тепловыми сетями по существующему состоянию.
4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  с.Спасское
4.1.Информация о ресурсоснабжающей организации
5.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей
6.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  сельсовета.

1.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения
Схема теплоснабжения сельсовета —разрабатывается  в целях довлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
     Схема теплоснабжения сельсовета представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.
Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельсовета на период до 2027 г. являются:
1.	Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельсовета.
2.	Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
3.	Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельсовета до 2027года.

2. Общая характеристика сельского поселения
Спасский сельсовет расположен в на севере Саракташского района Оренбургской области на берегу реки Большой Ик, граничит  на западе со Старосокулакским сельсоветом, на  востоке с Нижнеаскаровским сельсоветом, на юге с Васильевским сельсоветом, на севере с Бурунчинским сельсоветом.
Климат  отличается резкой континентальностью. Лето жаркое, с частыми засухами и суховеями. Зима суровая, продолжительная, с сильными морозами и буранами. Осадков выпадает немного. Распределяются они в течение года неравномерно. Континентальность климата объясняется, прежде всего, его внутриматериковым положением, большой удаленностью от морей и океанов. Влияние Атлантического океана в ее пределах сильно ослабевает, зато усиливается воздействие климата соседних полупустынь и пустынь. Отсутствие высоких горных хребтов, которые могли бы служить препятствием, делает возможным проникновение в область очень холодных масс воздуха зимой (преимущественно из Сибири) и сухих, горячих воздушных потоков летом из Казахстана и Средней Азии. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 2,5°С Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 20-22°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет  -14,5 и -18 °С. Минимальная температура зимой иногда доходит до -46°С, а максимальная летом до 40 °С. Таким образом, колебания крайних температур достигают 85 °С.
В состав территории муниципального образования Спасский сельсовет, входит  1 населенный пункт. 
Перечень населенных пунктов Спасского сельсовета
(по состоянию на 01.01.2014г.)

№
п/п

Наименование населенного пункта

Численность постоянного населения*
чел.

Численность временного населения**
чел.

Площадь населенного пункта
га

1. | село Спасское | 752 | 25 | 35,7
| Итого: | 752 | 25 | 35,7
                                     Жилищный фонд
Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Спасский сельсовет по данным администрации на 01.01.2014г. составила 16602   тыс.кв.м. При численности населения  752 чел. средняя жилищная обеспеченность составляет – 16,7 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 
0 %, частный фонд – 100 %
Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов. В 2013 году было введено 196 кв.м общей площади. По данным администрации МО Спасский сельсовет на 01.01.2014 г. на территории сельского поселения расположены  0 ветхих и аварийных жилых строений общей площадью 0 кв.м.
                             
Социальная инфраструктура
В Спасском сельсовете, присутствуют лишь минимальный набор объектов социальной инфраструктуры. Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания, сформированная в основном, еще в годы советской власти имеет ряд недостатков: неудовлетворительное техническое состояние части объектов, отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.

Культурно-бытовое обслуживание сельсовета

№
п/п

Населенный пункт

Численность постоянного населения

Наименование объектов
повседневного пользования

1 | село Спасское | 752 | средняя общеобразовательная школа, детский сад, ФАП,  5 магазинов, отделение связи, отделение сбербанка, Дом Культуры, библиотека, мантерский участок Саракташского РЭС, ветучасток

3.  Графическая часть  схемы теплоснабжения ( приложение 1)

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Теплоснабжение   муниципального  образования  Спасский сельсовет  осуществляется:
 - с.Спасское -   99 % хозяйств –природный газ, 1% - печи на дровах;  горячее водоснабжение от газовых котлов, газовых или электрических колонок.

Характеристика имеющихся  в муниципальном  образовании   Спасский сельсовет  локальных  теплоисточников.
№  п/п | Наименов. объекта | марка котлов | количество котлов | мощность котлов, кВт. | вид топлива | протяженность тепловых сетей,  км. | Расположение

1.

Котельная

КОГ-100
Хопер - 100

2

1

100

100

газ 

газ

0,1

с.Спасское

Централизованное  теплоснабжение  в сельсовете отсутствует, теплоснабжение домов и квартир обеспечивается   индивидуальными источниками тепла.
    
4.1.На территории Спасского сельсовета газоснабжение осуществляется ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург»

5. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей
Средний износ трубопроводов теплосетей в сельсовете составляет       72 %. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Всего в  Спасском сельсовете протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет  300,0 метров, в том числе в ППУ изоляции – 88,0 метров. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям. Бесхозных тепловых  сетей  в муниципальном  образовании   Спасский сельсовет  не имеется.
 Средний износ котлоагрегатов в котельной с.Спасское  50%. 
        
6.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах  сельсовета

        Численность населения  в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  использует автономные источники теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых котельных и тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления, горячего водоснабжения    нет.